在正式版中，用户可生成自己需要的各种小字库，也可以生成自定义的国标一二级汉字库。
0.生成自定义的小字库：
  0.使用PCTOLCD的各种调整功能调整出您需要的文字样式,如字体,字样(下划,倾斜，加
粗),大小(各种点阵大小的字体,可锁定点阵本身大小(如16*16),然后在这个固定的点阵大小
内调节文字的大小(例如在16*16的点阵中居中显示12*12大小的汉字)
  1.将您需要的汉字和符号集中形成一个文本文件
  2.使用“导入文本”的按钮
  3.确认“生成二进制字库”被选中(建议选中"生成索引文件"原因后析)
  4.点“开始生成”按钮，选择生成的字库文件名
  5.然后耐心等待一段时间（与处理文本大小有关），在此期间建议不要动键盘和鼠标。
  6.字库生成完毕.

1.生成国标一二级汉字库
  0.使用PCTOLCD的各种调整功能调整出您需要的文字样式,如字体,字样(下划,倾斜，加
粗),大小(各种点阵大小的字体,可锁定点阵本身大小(如16*16),然后在这个固定的点阵大小
内调节文字的大小(例如在16*16的点阵中居中显示12*12大小的汉字).
  1.使用“导入文本”的按钮
  2.点右下角"生成国标汉字库"按钮.
  3.选择字库文件名后单击确定
  4.耐心等待一段时间后既得到生成的汉字库(时间视具体机器而定).

生成汉字库结构介绍
 本软件使用的汉字库采用与HZK16相近似的结构,即按照输入汉字的顺序依次排列各汉字的
点阵数据,以生成的16*16点阵汉字库举例介绍
  16*16点阵汉字库
点阵大小16*16,所以每个汉字点阵数据占用32个字节.用户要使用生成的16*16点阵小字库中
的点阵数据，可以在程序中采用如下算法:
    0.在生成的字库汉字列表中得到该汉字的偏移量,也就是汉字的记录号HzNum
    1.将其*32(HzNum*32)即可得出该汉字点阵在字库中的偏移地址.
    3.以这个偏移地址为起点,连续读取文件中的32个字节，既为该汉字的点阵信息.

实际上,对于本软件生成的16*16点阵的国标汉字库是采用区位码排列的,所以与标准的HZK16
结构是一样的,完全可以互换使用.

例如生成一个24*48点阵,楷体,倾斜的汉字库,
    0.由于每个汉字占用24*48/8= 144个字节,所以用户可先读取生成的索引列表找到该汉
字的记录号.
    1.将记录号*144即得到该汉字在字库中的偏移地址.
    2.以这个偏移地址为起点,在字库文件中连续读取144个字节,即为该汉字的点阵信息.


对于其他点阵汉字库的使用方法,可以依次类推……


当然，如果不选中“生成二进制字库”的复选框，生成的字库将是文本格式的字模数据，采
用那种方式完全取决于您的需要了


完美版新增生成英文点阵字库功能，使用方法同上。
 